Скачайте и запустите приложение ALPHA\_MS\_v06\_betta\_setup.exe. Далее следуйте указаниям установщика.

Запустите тюнер – появится следующее окно:



При первом запуске тюнера укажите номер рабочего COM-порта.

При установлении связи с блоком в случае, если блок новый, появится транспарант "В блоке отсутствует прошивка". Нажмите в командной строке кнопку "Прошивки", выберите и загрузите нужную прошивку.

Примечание:

Актуальность прошивки задана её номером. Прошивки с более старшим номером являются более проверенными и продвинутыми.